**成交清单**

项目编号：JGS20200825

供应商名称（公章）：北京通为科技有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号要求 | 单价 | 数量 | 备注 |
| 光纤光栅解调仪 | 型号：TV125。主要技术参数为：（1）通道数：4；（2）波长范围：1510-1590nm；（3）波长精度：1pm。（4）光纤接头：FC/APC。（5）设备尺寸：435mm\*442mm\*45mm。（6）通信接口：以太网。配置：主机、电源线、电源适配器、数据网线各1个。 | 120000元 | 1台 | 无 |
| 光纤光栅应变传感器 | 型号：OSC3500，直径：2mm，材料GFRP。 | 1000元 | 40支 | 无 |
| 光纤光栅温度传感器 | 型号：OSC4500，温度范围：-20-85℃，封装方法：不锈钢。 | 540元 | 10支 | 无 |
| 应变温度光缆 | 型号：BJTV-2B1-5.0X10.0-BL，提供其他配件。 | 20元 | 130米 | 无 |
| 布里渊光时域反射系统（BOTDR） | 样机免费使用，人员现场服务。 | -- | -- | 无 |
| 合计总价： | 人民币（大写）：壹拾陆万捌仟元整（¥168,000.00） |